「청주첨단문화산업단지 정밀안전점검용역」 과업설명서

2024. 02.

목 차
	□		용역설명서
	□		과업지시서

용 역 설 명 서

1. 용 역 명 : 청주첨단문화산업단지 정밀안전점검 용역

2. 용역목적

본 과업은「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 의한 정밀안전점검 용역으로 청주첨단문화산업단지에 대한 물리적, 기능적 결함을 조사하고, 구조적 안전성 및 손상상태를 점검하여, 이에 대한 신속하고 적절한 보수․보강방법 및 조치방안 등을 도출함으로써 구조물의 안전성 확보 및 내구연한을 증대하기 위함에 있다.

3. 용역 적용기준

가. 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법

나. 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침

다. 건축물의 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(국토교통부)

라. 기타 건축물구조안전 및 콘크리트, 철골, 철근콘크리트표준시방서 기타 관련법규 등

4. 용역대상 시설물

가. 건 물 명: 청주첨단문화산업단지(※시설물번호: AR2008-0003403)

나. 위    치: 충청북도 청주시 청원구 상당로 314(청원구 내덕동 201-1)

다. 연 면 적: 30,468.45㎡

라. 건축면적: 15,465.63㎡

마. 구    조: 철근콘크리트구조

바. 용    도: 업무용

사. 층    수: 지상 3층

아. 최초 준공년도: 1975. 12. 31.

5. 용역범위

과업항목	과 업 내 용
자료수집 및 분 석	- 준공도면, 구조계산서, 특별시방서, 수리․수문계산서 - 시공・보수・보강도면, 제작 및 작업도면 - 재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료 - 시설물관리대장 - 기존 안전점검 실시결과 검토․분석 - 보수․보강이력 검토․분석
현장조사 및 시 험	- 기본시설물 또는 주요부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성 ∙ 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 ∙ 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식상태 등 ∙ 목재 구조물 : 옹이, 휨, 할렬균열, 고정상태 등 - 간단한 현장 재료시험 등 ∙ 콘크리트 비파괴강도(반발경도시험) ∙ 콘크리트 탄산화 깊이 측정
상태평가	- 외관조사 결과분석 - 현장 재료시험 결과 분석 - 대상 시설물(부재)에 대한 상태평가 - 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임 기술자의 소견 (안전등급 지정) - 기타 발주자가 필요하다고 요구하는 사항
보수․ 보강방법	- 보수․보강 방법 제시, 공사비용 산출내역 작성 - 시설물의 효율적인 유지관리 방안제시
보고서 작성	- CAD 도면 작성 등 보고서 작성

6. 용역기간: 계약체결일로부터 ~ 2024. 6. 10. ※ FMS상 점검결과 등재 포함

7. 유의사항

- 입찰 전 현장 실사 필수, 현장 미실사에 따른 불이익은 낙찰자가

감수하여야 함.

- 낙찰자는 용역 착수 및 완료 시 착수 및 완료보고회를 실시하여야 함.

(※일정 및 보고내용 등 제반사항은 별도 협의)

예정공정표

일 자 항 목	1 ~ 10일					11 ~ 30일					31 ~ 50일					51 ~ 70일										71 ~ 80일					비고
1. 자료수집 및 분석																															현 공정표는 현장상황에 따라 변동가능
2. 현장조사 및 시험
3. 상태평가, 안전성평가, 종합평가
4. 보수ㆍ보강 방법 검토
5. 보고서작성 ․ 제출

과 업 지 시 서

1장 일반사항

1. 적용범위	1

2. 책임기술자	1

3. 이의	1

4. 검사 및 시험	1

5. 타 시설물의 손상시 복구	2

6. 사진 및 완료보고서 제출	2

7. 점검기한의 연장	2

8. 점검의 중지	2

9. 점검 검사와 입회	2

10. 안전관리	3

2장 과업내용

1. 개요	3

2. 과업일반	3

가. 일반사항	3

나. 정밀안전점검 과업	4

다. 보고서 작성 요령	5

라. 정밀안전점검 요령	7

마. 재료시험	8

바. 시설물의 상태평가 기준 및 방법	10

사. 보수․보강방법	11

1장 일반사항

1. 적용범위

본 과업지시서는 청주첨단문화산업단지에 대한 정밀안전점검 용역의 제반사항에 관하여 지켜야 할 일반사항을 규정하며, 본 과업지시서에 규정하지 아니한 사항에 대하여는 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침 포함)을 적용한다.

2. 책임기술자

계약상대자는 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 제9조 규정에 의거 자격을 갖춘 자를 책임기술자로 지정해야 하며, 책임기술자는 감독원의 지시에 따라 각종 업무와 보안의 책임을 담당하게 하여야 한다.

3. 이  의

계약상대자는 다음과 같은 이의가 생긴 경우에는 신속하게 감독원에게 통지하고 그 처리 방법에 대하여 협의하여 결정한다.

다만, 점검관리의 성질상 당연히 점검 또는 보수 하여할 사항이 누락되었다고 할지라도 감독의 지시에 따라 조치하여야 한다.

가. 점검내용이 명확하지 아니한 경우, 또는 내용에 의문이 생긴 경우

나. 현장의 사정이 일치하지 아니한 경우

4. 검사 및 시험

가. 계약상대자는 착수 전에 예정공정표를 제출하여 감독원의 승인을 얻어야 한다.

나. 계약상대자는 점검 중 청주첨단문화산업단지 운영에 지장을 주어서는 안 되며, 근무시간외(야간, 휴일 등) 점검 시 감독관과 사전 협의를 하여야 한다.

다. 계약상대자는 점검에 사용되는 공구류 등을 현장에 반입 시 감독원의 검사 및 승인을 받아야 하며 반출시 또한 같다.

라. 계약상대자는 상주점검책임자의 안전부주의로 발생되는 각종 안전사고

예방에 적극 노력하여야 하며, 점검 중 부주의로 인한 제반사고에 대하

여는 계약상대자 부담으로 피해보상 및 원상복구 하여야 한다.

마. 계약상대자는 점검 중 발생되는 각종 추가비용 발생 시 계약상대자 부담

으로 처리한다.

5. 타 시설물의 손상 시 복구

본 점검으로 인해 발생된 기존 시설물의 공작물이나 기타 시설물의 손상에 대한 원상 복구 또는 보상은 계약상대자 부담으로 한다.

6. 사진 및 완료보고서 제출

가. 계약상대자는 착공부터 완료시까지 관련된 일련의 사진을 전ㆍ중ㆍ후를

확인할 수 있도록 촬영하여 점검완료시 완료보고서를 완료기한 내 제출

하여야 한다.

나. 완료보고서는 사전 검토되어 승인된 보고서를 제본한다.

7. 점검기한 연장

점검의 계약상 준공기한에 발주처의 사유로 인하여 준공이 불가할 경우에는

그 사유서를 제출한 후 발주처가 그 사유내용의 타당성을 인정한 경우에는

기한을 연장 할 수 있다.

8. 점검의 중지

감독은 관련 점검 시 해당 점검시행의 불가, 현장 안전관리 미흡 또는 천재

지변 및 부실 점검을 하거나, 재 지시 결정사항의 불이행 및 계약의무 이행에

불성실할 시는 점검의 일부 또는 전부를 중단시킬 수 있다. 이 경우 계약상대자

는 어떠한 이의 신청이나 손해배상을 청구할 수 없다.

9. 점검 검사와 입회

가. 각 점검부분은 미리 감독이 지정한 공정에 이르렀을 때에 검사를 받고

합격 승인을 얻은 후 다음 공정을 이행한다.

나. 모든 점검 시 준공 후 검사하기 곤란한 부분은 점검 시 필히 감독자의

확인을 필 할 것이며, 이의 수속을 태만히 할 시는 점검 후에도 그 부분

을 재점검하여야 하며 이에 따른 이의 신청이나 손해배상은 청구할 수 없다.

10. 안전관리

가. 본 용역수행자는 중대재해처벌법 및 산업안전보건법 등 안전과 관련된 법령,

규정 등을 준수하여야 하며 안전장구 미착용, 미승인 고소작업, 규격 외

장비 사용 등 안전과 위배된 일체의 행위를 금한다.

나. 당 재단은 작업중지요청제를 시행 중에 있으므로 용역수행 중 안전상

유해·위험요인 발생 시 즉시 작업을 중지하고 감독관에게 해당 유해·

위험요인에 대한 해소요청을 하며, 유해·위험요인 제거 완료 후 용역수행

을 이어한다. 이때 작업중지요청자에게는 어떠한 불이익이 부여되지 않는다.

다. 본 점검 중 계약상대자의 부주의로 인명피해 및 사유재산의 손해발생 또는

시설물의 파손, 기타 안전사고에 대하여는 계약상대자가 일체의 책임을

지고, 변상 또는 보상 의무를 지며, 기타 사항은 감독과 협의하여 시행한다.

11. 기타사항

본 용역을 착수 전 용역착수 및 완료보고회를 실시하며, 일정 및 기타 제반사항은

감독관과 별도 협의하여 시행한다.

2장 과업내용

본 과업지시서는 청주첨단문화산업단지에 대한 정밀안전점검 과업지침서로 과업지시서에 명기하지 않는 사항은 관련법 및 시설물의 안전 및 유지관리 실시세부지침에 의한다.

1. 개    요

가. 위    치: 충청북도 청주시 청원구 상당로 314

나. 용 역 명: 청주첨단문화산업단지 정밀안전점검 용역

다. 용역기간: 계약체결일 ~ 2024. 6. 10.

2. 과업일반

가. 일반사항

1) 계약상대자는 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 치침에 의거 성실하게 점검하여야 하며, 점검에 따른 제반문제에 대하여는 계약상대자가 책임지고 적극 해결하여야 한다.

2) 계약상대자는 점검용 측정기 및 공구류 등을 현장에 반입 시 감독의 확인을 받아야 하며 반출시 또한 같다.

3) 계약상대자는 점검 중 청주첨단문화산업단지 시설 운영에 지장을 주어서는 아니 되며, 부득이한 경우 승인을 득하여 야간, 휴일 등을 이용하여 점검을 완료하여야 한다.

4) 점검기간 중 점검책임자는 현장에 상주하여 안전부주의로 인한 사고

예방에 적극 노력하여야 하며, 점검 중 부주의로 인한 제반 사고에 대하여

계약상대자 부담으로 피해 보상 또는 원상복구 하여야 한다.

5) 계약상대자는 점검에 필요한 사항 이외의 장치를 임의 조작하여서는 아니

되며, 임의조작 으로 일어난 피해는 전액 변상하여야 한다.

6) 착수 전 점검 예정공정표를 제출하여 감독의 승인을 득하여야 한다.

나. 정밀안전점검 과업

정밀안전점검 결과 및 조치해야할 사항은 시설물의 안전 및 유지관리실시

세부지침(이하 “세부지침”이라 한다)의 정밀안전점검 서식에 의해 작성한다.

1) 기본과업

기본과업은 시설물의 구분 없이 기본적으로 실시하여야 하는 과업을 말한다.

가) 자료 수집 및 분석

∘ 준공도면, 구조계산서, 특별시방서

∘ 시공ㆍ보수ㆍ보강도면, 제작 및 작업도면

∘ 재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료

∘ 시설물관리대장

∘ 기존 안전점검ㆍ정밀안전진단 실시결과

∘ 보수ㆍ보강이력

나) 현장조사 및 시험

∘ 기본시설물 또는 주요부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성

- 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등

- 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식상태

- 목재 구조물 : 옹이, 휨, 할렬·균열, 고정상태 등

∘ 간단한 현장 재료시험 등

- 콘크리트 비파괴강도(반발경도시험)

- 콘크리트 탄산화 깊이 측정

다) 상태평가

∘ 외관조사 결과 분석

∘ 현장 재료시험 결과 분석

∘ 대상 시설물(부재)에 대한 상태평가

∘ 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임기술자의 소견

라) 종합평가 : 시설물의 안전상태 종합평가 결과에 대한 소견(안전등급 지정)

마) 보수ㆍ보강방법 : 보수ㆍ보강방법 제시

- 보수ㆍ보강에 따른 추정내역서 작성(별도 제출)

바) 보고서 작성 : CAD도면 작성 및 FMS 등록 및 보고서 제출

다. 보고서 작성 요령

1) 일반사항

가) 보고서는 시설물 관리주체의 유지관리업무에 효율적이며 체계적으로 활용 할 수 있도록 작성하여 제출하여야 한다.

나) 보고서에는 안전점검ㆍ진단 참여기술자의 점검 및 조사내용, 결과분석 등을 열람 할 수 있도록 작성하여야 한다.

다) 완성된 보고서는 기간이 경과한 후에도 결함에 대한 해석이 가능하도록 상세하고 명확해야 한다.

라) 현장 사진 및 동영상을 촬영하여 결함을 구체적으로 확인할 수 있도록 하여야하며 여러 가지 결함이 언급된 경우에는 보고서와 서식에서 상호 참조할 수 있도록 하여야 한다.

마) 개략도와 사진은 결함의 위치와 특성에 관한 설명을 보충하기 위한 수단으로 사용하여야 한다. 노후화된 부재에 대한 간단한 단면도와 평면도 및 사진을 사용하여 결함의 형태와 치수를 명확히 이해할 수 있게 하여야 한다.

바) 보고서에 포함된 모든 자료의 근거를 명확히 하여야 하고 점검ㆍ진단

일시와 기타 자료의 근거도 기록하여야 한다.

2) 보고서에 포함되어야 할 사항

가) 제출부수 : 보고서 5부, CD보고서 3부

나) 서두

보고서의 표지 다음에 정밀안전점검의 개요를 쉽게 알 수 있도록 다음의

서류를 붙인다.

∘ 제출문(정밀안전점검을 실시한 용역사의 장)

∘ 정밀안전점검 결과표 (안전등급)

∘ 참여 기술진 명단

∘ 시설물의 위치도

∘ 시설물의 전경사진, 부위별 사진

∘ 정밀안전점검 실시결과 요약문

∘ 보고서 목차

다) 정밀안전점검의 개요

정밀안전점검의 범위와 과업내용 등 정밀점검 계획 및 실시와 관련된

주요사항을 기술한다.

∘ 점검의 목적

∘ 시설물의 개요 및 이력사항

∘ 점검의 범위 및 과업내용

∘ 사용장비 및 기기(사진)

∘ 점검 수행일정

라) 자료수집 및 분석

정밀안전점검의 관련자료를 검토ㆍ분석하고 그 내용을 기술한다.

∘ 설계도면, 구조계산서

∘ 보수ㆍ보강이력

∘ 시설물의 내진설계 여부 확인

∘ 기타 관련자료

마) 현장조사 및 시험

과업내용에 의거 실시한 현장조사, 시험 및 측정 등의 결과분석 내용을 기술

하고, 필요한 경우 사진 또는 동영상 등을 첨부한다.

∘ 기본시설물 또는 주요부재별 외관조사 결과분석

∘ 주요한 결함(손상)의 발생원인 분석

∘ 재료시험 및 측정 결과분석

바) 시설물의 상태평가

과업내용에 의거 실시한 조사, 시험 및 측정의 결과분석과 시설물의 상태

평가 결과를 작성한다.

∘ 주요부재별 외관조사 결과분석 및 외관조사 현황조사 사진

∘ 측정결과와 재료시험 결과의 분석, 측정과정 및 재료시험 과정 촬영

∘ 주요한 결함의 발생원인 분석 및 결함 발생부위의 사진

∘ 주요 부재별 상태평가

∘ 정밀점검 실시결과 상태평가에 따른 시설물의 안전등급 지정

사) 시설물의 안전성 평가(필요한 경우 추가로 실시)

아) 종합결론 및 건의

∘ 정밀안전점검 실시결과의 종합결론

∘ 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 여부

∘ 시설물 유지관리 시 특별한 관리가 요구되는 사항

∘ 기타 필요한 사항

자) 보수ㆍ보강 방법

시설물의 상태평가 결과에 따라 손상 및 결함이 있는 부위 또는 부재에

대하여 적용할 보수ㆍ보강 방법 제시

∘ 보수・보강방법에 대한 개요, 시공방법, 시공 시 주의사항 등

∘ 보수ㆍ보강 상세도면 및 산출내역 제출

∘ 당해 시설물의 유지관리를 위한 요령, 대책 등

차) 부록

∘ 참여기술진 현황

(용역에 참여한 전체기술자의 사진, 자격증 사본, 교육이수증 사본)

∘ 육안검사 사진

∘ 외관 조사망도

∘ 측정, 시험 성과표와 작업사진

∘ 시설물관리대장 사본

∘ 기타 참고자료

(정밀안전점검 결과와 관련되는 설계도서, 감리보고서, 이전의 안전

점검 등 관련자료 포함)

라. 정밀안전점검 요령

1) 현장조사

현장조사는 기존시설물에 관한 기초자료를 얻고, 시간이 경과함에 따라 변

화되는 균열 폭과 길이 등의 변화를 추적하기 위하여 수행한다.

시설물 현장에서의 측정은 도면이 없거나 도면상에 나타난 자료를 명확하

게 확인하기 위하여 필요하며, 측정의 정확성은 원하는 목적을 달성할 수

있는 정도로 하여야 한다.

<정밀점검 세부 조사 항목>

구분		조사항목	내용
구조안전성		부재내력	기둥, 벽, 보, 슬래브 등의 내력검토(도서)
부재 상태 및 내구성	R.C S S.R.C 조적조	콘크리트 강도 및 규격	콘크리트 압축강도 및 부재의 규격
		균열	균열폭 및 면적률
		콘크리트 탄산화	탄산화 진행 깊이
		표면 노후화	박리, 박락 및 층분리, 누수, 백태, 철근노출, 균열,도장상태, 부식상태
변위ㆍ변형		기울기	건축물 기울기
		부동침하	부동침하에 의한 고조 및 부재의 기울기

2) 점검부위 청소

부식, 노후화 또는 기타 식별이 어려운 결함을 발견하기 위하여 육안으로

근접조사 하기 전에 조사부위를 깨끗이 청소하여야 한다.

3) 시설물의 상태평가 및 종합평가

평가의 객관성과 일관성 확보를 위하여 책임기술자 등은 시설물의 상태

평가, 및 종합평가를 통일된 서식과 기준(건축물 세부지침 참조)에 의하여

실시하도록 한다.

4) 중대한 위험이 예견되는 결함

점검기간 동안 공중에 중대한 위험을 끼칠 우려가 있는 구조물의 결함이

발견되는 경우에는 즉시 감독에게 통보하여야 한다.

마. 재료시험

시설물의 상태 평가 및 안전성 평가를 적절히 수행하기 위하여 정밀안전점검

의 목적에 부합하는 비파괴 현장시험 및 실내시험을 실시하여야 하며 이를

위해 사전 현장조사, 도면 및 이전의 점검ㆍ진단보고서 검토 등을 통하여

필요한  시험항목 및 시험횟수를 산정하여야 한다.

점검ㆍ진단 시 시설물별로 필요한 비파괴 현장시험의 최소 시험항목과 회수

는 시설물별 세부지침을 참조하며, 시설물의 특성 및 점검ㆍ진단의 목적에

따라 조정할 수 있다.

1) 비파괴 현장시험

비파괴 현장시험은 시설물이 위치하는 현장에서 구조물에 손상을 입히지

않고 강도 및 결함 등을 측정하는 것으로 이에 대한 세부사항은 시설물별

세부지침을 참조한다.

비파괴시험법은 구조물의 특성을 간접적으로 측정하는 시험방법이므로

시험장비 및 측정방법의 특징, 적용한계 등을 고려하여 측정하여야 하며,

시험을  실시하는 자는 시험장비의 사용법을 숙지한 충분한 경험을 갖춘

자이어야 하며 검ㆍ교정을 필한 장비를 사용하여야 한다.

2) 실내시험

구조물로부터 재료의 일부를 채취하여 시험실에서 실시하는 실내시험은

특정부분에 대한 자료가 필요할 경우 사용되며, 구조물에 손상을 주기

때문에  가능한 전체적인 시설물의 평가에 유용할 경우에만 실시하여야 한다.

또한 재료채취에 의해 손상을 입은 부위는 원래 상태로 복구를 해야 한다.

실내시험은 KS규격을 기준으로 실시하고 KS규격에 없는 시험은 ASTM이나

AASHTO 등의 외국기준에 의해 실시할 수 있다.

실내시험에는 다음과 같은 시험들이 있다.

① 콘크리트 시험 : 강도, 수분함량, 공기량, 염분함량, 탄산화시험 등

② 강재시험 : 강도 등

④ 시험결과의 해석 및 평가

비파괴 현장시험 및 실내시험 결과는 그 분야에 경험이 있는 자에 의하여

해석되고 평가되어야 하며 이전에 같은 시험이 실시된 경우에는 시험 결과

를 비교하여 차이점을 분석 평가하여야 한다. 또한 같은 재료 특성을 평가

하는데  다른 형식의 시험방법이 사용되는 경우에는 각 시험결과를 비교하

여 차이점을 파악하여야 한다. 필요한 경우 기존자료와 현장 계측자료를

토대로 예상되는 문제점을 분석하기 위하여 이론적 해석을 실시할 수 있다.

3) 시험 보고서

모든 비파괴 현장시험 및 실내시험 결과는 시험 보고서의 형태로 정밀점검

보고서에 수록하여 시설물관리에 필요한 자료의 일부로 사용하여야 한다.

바. 시설물의 상태평가 기준 및 방법

상태평가는 재료시험 및 육안조사에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견된

결함ㆍ손상ㆍ열화를 근거로 하여 시설물별 세부지침의 상태평가 기준에

따라 실시한다.

정밀안전점검에서는 시설물별 세부지침의 점검서식에 따라 주요부재 종류별

로 평가하는 것을 원칙으로 한다.

정밀안전점검에서는 각 부재별로 점검하되 주요부재의 문제 부위에 대하여

외관 조사망도를 작성하여 상세히 상태평가를 실시한다.

상태평가가 정확히 이루어졌는지 확인하는 동시에 기록용 문서로서 이용

하기 위하여 육안조사 결과를 정밀안전점검 서식에 각각의 결함의 형태,

크기, 양, 심각한정도 등을 기록하여야 한다.

<상태평가 결과 판정 절차>

구분 순서	평가 단계	평가 방법
1	부재단위 평가	◦개별부재에 대해 결함정도에 따라 평가점수 부여 ◦개별부재에 대해 평가항목의 중요도 반영 ◦부재단위(벽, 기둥, 보, 슬래브 등)별로 각 평가항목에 대해 평가점수 종합, 결과 판정
2	층단위 평가	◦각 평가항목 및 부재의 중요도를 고려해 층 단위의 평가점수를 종합, 결과 판정
3	전체 건축물 상태평가	◦상기 1, 2단계 및 각층의 중요도를 고려해 전체 건축물의 평가점수를 종합, 결과 판정

<시설물의 안전등급 지정>

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며,내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나, 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수ㆍ보강이 필요하며, 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어, 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

사. 보수ㆍ보강방법

1) 일반

보수는 시설물의 내구성능을 회복 또는 향상시키는 것을 목적으로 한 유지

관리 대책을 말하며, 보강이란 부재나 구조물의 내하력과 강성 등의 역학적

인 성능을 회복, 혹은 향상시키는 것을 목적으로 한 대책을 말한다.

보수를 위해서는 상태평가 결과 등을, 보강을 위해서는 상태평가 및 안전성

평가 결과 등을 상세히 검토하고, 발생된 결함의 종류 및 정도, 구조물의

중요도, 사용 환경조건 및 경제성 등에 의해서 필요한 보수・보강 방법 및

수준을 정하여야 한다.

2) 보수ㆍ보강의 필요성 판단

보수의 필요성은 발생된 손상(균열 등)이 어느 정도까지 허용되는가의 판단

에 의하여야 하며, 이를 위해 본 지침 및 각종 기준(표준시방서 등)을 참조

한다. 보강의 경우는 부재안전율을 각종 기준에서 정하는 수치이상으로

하기 위하여 어느 정도까지 부재단면 등을 증가하여야 하는지를 판단하여야

한다.

3) 보수ㆍ보강의 수준의 결정

보수ㆍ보강의 수준은 위험도, 경제성 등을 고려하여 아래의 경우 중에서

결정한다.

∘ 현상유지(진행억제)

∘ 실용상 지장이 없는 성능까지 회복

∘ 초기 수준이상으로 개선

∘ 개축

4) 공법의 선정

구조물 결함에 따른 보수ㆍ보강은 보수재료와 공법 선정시 공법의 적용성,

구조적 안전성, 경제성 등을 검토하여 결정한다.

이때, 중요한 것은 구조물의 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석이며, 이를

통해 적절한 공법을 선정할 수 있고, 또한 적절한 보수재료를 선택할 수 있다.

따라서, 시설물관련 제반자료, 진단시 수행한 각종 상태평가 결과를 기초

로 하여, 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석 후 결함부위 또는 부재에 가

장 적합한 보수ㆍ보강공법을 선정하여야 한다.

5) 보수ㆍ보강 우선순위의 결정

각 시설물은 주요부재와 보조부재로 이루어져 있으며, 이들 시설물에서

발생된 각종 결함에 대한 보수ㆍ보강 우선순위는 다음과 같이 결정한다.

∘ 보수보다 보강을, 주부재를 보조부재보다 우선하여 실시한다.

∘ 시설물 전체에서의 우선순위 결정은 각 부재가 갖는 중요도, 발생한

결함의 심각성 등을 종합 검토하여 결정한다.

6) 유지관리 방안 제시

시설물을 안전하고 경제적으로 유지·관리하는데 필요한 사항을 제시하는 것

으로 결함 및 손상의 종류와 원인, 점검요령, 조치대책 등에 관한 실무적이

고 필수적인 내용을 해당 시설물의 그림 및 사진 등을 위주로 구성하여 안전

점검 경험이 적은 사람도 쉽게 활용할 수 있도록 하여야 한다.  끝.