2024년도 상·하반기 청주첨단문화산업단지 복합공영주차장 보강형옹벽[2종시설물]

정기안전점검용역 과업설명서

2024. 3.

1. 과업의 목적

본 과업은 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 에 따른 정기안전점검으로써 시설물의 물리적·기능적 결함과 시설물에 내재되어 있는 위험요인을 조사하여 재해를 예방하고 시설물의 효용을 증진시켜 공공의 안전을 확보하는데 그 목적이 있다.

2. 대상시설물 현황

시설물명							위치								준공년도
청주첨단문화산업단지 복합공영주차장 보강형옹벽							충북 청주시 청원구 내덕동 201-1								2019
시설물번호										(*)옹벽단수
RW2019-0000082										1
옹벽분류
형식별					재료별					단면형태별
										평면선형			종단선형				횡단선형
자립형RSW, 복합형RSW					철근콘크리트					직선형			단일형				단일형
옹벽제원
옹벽 전면부(m)						옹벽 저판부(m)												매립 깊이 (m)	사면 구배 (°)
						앞굽판					뒷굽판
연장	높이	두께				가로		세로	두께		가로	세로		두께
		상단		하단					앞	뒤				앞		뒤
268.6	10	0.5		0.5		2		378	0.5	0.5								1
인접 보호 시설물 현황												이격거리
시설물명								규모				내이격거리(m)						외이격거리(m)
주차장								3층				1.8						2.3
배수공								앵커유무				시공이음부 유무
지름크기(Cm)			개수(개/m²)					유무		개수(유인 경우)		유무						개수(유인 경우)
10			531					유		183		유						20

3. 적용 법규

가. 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(이하 “시설물안전법”)

나. 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침(이하 “지침”)

다. 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(이하 “세부지침”)

라. 제3종시설물 안전등급 평가 매뉴얼

마. 기타 관련법규

4. 용역기간 및 용역횟수

가. 용역기간은 상반기 정기안전점검은 계약체결일로부터 5월 20일까지,

하반기 정기안전점검은 7월 1일부터 11월 20일까지 완료한다.(※FMS등록 포함)

나. 용역횟수는 상반기 1회, 하반기 1회 총 2회를 실시한다.

다. 상·하반기 각 용역착수일 및 완료일은 발주자와 사전협의 후 진행한다.

라. 자연재해 및 기타 현장 사정으로 용역기간이 변동될 경우 발주처

담당자와 사전협의를 통하여 용역기간을 정한다.

5. 일반사항

가. 본 과업설명서의 내용을 숙지하여 전반적인 용역 업무를 성실히 수행한다.

나. 용역수행자의 수행업무는 관련법규 또는 과업내용에 적합하여야 한다.

다. 용역수행자는 중대재해처벌법 및 산업안전보건법 등 안전과 관련도니 법령, 규정 등을 준수하여야 하며 안전장구 미착용, 미승인 고소작업, 규격외 장비 사용 등 안전과 위배된 일체의 행위를 금한다.

라. 당 재단은 작업중지요청제를 시행 중에 있으므로 용역수행 중 안전상 유해·위험요인 발생 시 즉시 작업을 중지하고 감독관에게 해당 유해·위험요인에 대한 해소요청을 하며, 유해·위험요인 제거 완료 후 용역수행을 한다. 이때 작업중지요청자에게는 어떠한 불이익이 부여되지 않는다.

마. 용역수행자의 부주의로 인명피해 및 사유재산의 손해발생 또는 시설물의 파손, 기타 안전사고에 대하여는 용역수행자가 일체의 책임을 지고, 변상 또는 보상 의무를 지며, 기타 사항은 감독관과 협의하여 시행한다.

바. 착수계 제출

1) 착수계는 착수일 이전 제출한다.(※필요 시 착수보고회 시행)

2) 착수계 제출 시 현장대리인계, 용역수행세부계획서, 참여기술자 편성현황, 보안각서, 예정공정표를 첨부한다.

3) 예정공정표에는 아래 내용을 포함한다.

가) 사업착수 준비 기간

나) 외업(자료검토, 육안조사, 장비조사 및 시험) 기간

다) 내업(자료정리 및 분석, 상태평가, 보수·보강방안, 유지관리방안, 보고서 작성 및 협의, 보고서 제출) 기간

사. 용역수행자는 작업사항에 대한 기록보존을 위하여 사진촬영을 실시한다.

아. 용역수행 중 인지하게 된 사실에 대하여는 외부에 유출하여서는 안되며

관련자 교육을 통하여 철저히 기밀을 유지한다.

자. 자세한 과업은 본 과업설명서 “6. 과업내용”에 의한다.

차. 기타 과업설명서에 없는 내용은 “시설물안전법, 지침, 세부지침”을 따른다.

카. 현장조사 종료 후 조사결과에 대한 총평 및 긴급 조치사항이 있을 경우 건의 한다.

타. 점검주기 및 내용의 변경이 발생할 경우 상호 협의하여 용역 범위를 조정할 수 있다.

6. 과업내용

가. 정기안전점검 결과 및 조치해야할 사항은 세부지침의 정기점검 서식에 의해 작성한다.

나. 과업내용

과업구분		내 용
1. 기본과업		기본과업은 시설물의 구분없이 기본적으로 실시하여야 하는 과업을 말한다. 기본과업의 현장조사 항목은 특별한 사유가 있는 경우에는 이를 고려하여 세부지침에서 추가 또는 축소할 수 있다.
	가. 자료수집 및 분석	∘준공도면 ∘시설물관리대장 ∘기존 안전점검․정밀안전진단 실시결과 ∘보수․보강이력
	나. 현장조사	∘주요시설, 일반시설, 부대시설 각각의 평가항목에 대한 외관조사 - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식상태 등
	다. 상태평가	∘외관조사 결과 분석 ∘시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임기술자의 소견 (안전등급 지정)
	라. 보고서 작성	∘보고서 작성 * 차기년도 유지관리계획 수립 포함
2. 선택과업		∘실측도면 작성 * 실측도면 작성 대상은 “대상시설물 현황“ 참조

다. 점검완료시기

- 상반기 정기안전점검 : 계약체결일로부터 5월 20일까지 완료

- 하반기 정기안전점검 : 7월 1일 부터 11월 20일까지 완료

※ 모든 완료일은 FMS 등록일을 포함한다.

7. 보고서 작성

○ 보고서의 내용은 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」

[별표 13]에 따라 다음 내용을 포함하여 작성하여야 한다.

<안전점검 등 실시결과 보고서에 포함되어야 할 사항>

구 분	내 용
1. 서두	보고서의 표지 다음에 정기안전점검의 개요를 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다. ∘제출문(정기안전점검을 실시한 기관의 장) ∘정기안전점검 결과표 (안전등급) ∘시설물의 위치도 ∘시설물의 전경사진, 부위별 사진
2. 현장조사	과업내용에 의거 실시한 현장조사 내용을 정기점검표를 이용하여 기술하고, 필요한 경우 사진 또는 동영상 등을 첨부한다. ∘정기점검표
3. 시설물의 안전등급 지정	과업내용에 따라 실시한 현장조사의 분석 결과에 따라서 안전등급 평가 결과를 작성한다. ∘안전등급 지정
4. 종합결론 및 건의	∘정기안전점검 실시결과의 종합결론 ∘정밀안전점검, 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 여부 ∘유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항 ∘안전등급이 변경 시 사유 ∘기타 필요한 사항
5. 부록	∘과업설명서 ∘시설물관리대장 사본 ∘외관조사 사진첩 ∘사전조사 자료 일체 ∘차기년도 유지관리계획서

○ 안전점검 결과는 해당 주기의 정기안전점검 마감일로부터 5일 전까지

국토안전관리원에서 운영하는 정보시스템(FMS)에 등록하여야 한다.

○ 완성된 보고서는 기간이 경과한 후에도 결함에 대한 해석이 가능하도록

상세하고 명확해야 한다.

○ 현장 사진을 촬영하여 결함을 구체적으로 확인할 수 있도록 하여야

하며 여러 가지 결함이 언급된 경우에는 보고서와 서식에서 상호 참조

할 수 있도록 하여야 한다.

○ 개략도와 사진은 결함의 위치와 특성에 관한 설명을 보충하기 위한

수단으로 사용하여야 한다. 노후화된 부재에 대한 간단한 단면도와

평면도 및 사진을 사용하여 결함의 형태와 치수를 명확히 이해할

수 있게 하여야 한다.

○ 보고서에 포함된 모든 자료는 근거를 명확히 하여야 하고 점검․진단

일시와 기타 자료의 근거도 기록하여야 한다.

○ 보고서는 시설물 관리주체의 유지관리업무에 효율적이며 체계적으로

활용할 수 있도록 발주자가 요구하는 형태의 문서파일(PDF, 한글문서

등)로 작성하여 제출하여야 한다.

※ 전자결재용 파일 작성을 위해 편집 및 호환이 가능한 형태로 제공하여야 함

8. 용역완료 성과품

○ 과업완료 성과품으로 다음의 사항을 제출하여야 한다.

가. 총괄 보고서(사진포함): 5부(책철제본)

나. 보고서 CD: 2매

※ 실측도면을 작성한 경우 DWG 및 PDF 파일 포함.  끝.